**教师资格面试建设设备需求清单**

（按80个面试室估算）

| **设备名** | **参考品牌、型号及参数** | **数量** | **备注** |
| --- | --- | --- | --- |
| 网线 | 超五类成品网线、10米 | 240 | 每间考场3根 |
| DP转VGA转换器 | 【绿联】 | 6 | 现有服务器中有DP端口 |
| 交换机 | 【TP-LINK】  8口千兆交换机 | 10 | 网线故障时使用 |
| 录音笔 | 【科大讯飞】  360°全向型自动声源定位、拾取10米以内有效声音、高品质录音、配套APP实现语音转文字 | 2 | 用于体育专业考场录音 |
| U盘 | 【金士顿】  64GB、USB3.0 U盘 | 20 | 技术员维护电脑工具盘 |
| USB网卡 | 【绿联】 | 10 | 用于没有有线网口或网口损坏的windows手提电脑 |
| Type-C网卡 | 【绿联】 | 10 | 用于没有有线网口或网络损坏的苹果手提电脑 |
| 对讲机 | 北锋BF-5111UV（含耳机） | 15 | 技术组用 |
| 北锋BF-5111UV座充 | 5 |
| 彩色打印机 | 爱普生EPSONL805墨仓式 | 1 | 抽题室用 |
| 爱普生原装L6168墨仓式 | 1 |
| 400万高清监控摄像头 | 【海康威视】  最大图像尺寸 2560 × 1440，主码流分辨率/最大帧率 50Hz: 25fps (2560 x 1440，1920 x 1280，1280 x 720)  子码流分辨率/最大帧率 50Hz: 25fps (704 x 576，640 x 480，352 x 288)  最小照度 0.005Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR  镜头接口尺寸 M12  镜头 2.8mm,水平视场角: 98°;(4mm(79°) 6mm(48°);8mm(37°);12mm(23°)可选)  日夜转换模式 ICR红外滤片式  视频压缩标准 主码流：H.265 /H.264  子码流：H.265 /H.264/ MJPEG  H.265编码类型 Main Profile | 4 | 文体楼体育面试室 |
| 非屏蔽六类网线 | 【一舟】  305米/箱 | 1 |  |
| 监控安装调试及辅材 | 包含服务器、KVM、监控等安装调试 | 1 |  |
| 扫码枪 | 【维融】 | 10 | 抽题室用 |
| 便携式计算机 | DELL 燃7000PRO 8G/128G+1T/MX250/I7-8565U/WIN10/1080P/15.6银 | 2 | 测评系统预装、调试，定点考务、抽题室用。 |
| 倒计时器 | 4寸单双面LED计时器，倒计时设置、提醒，含电源，可接充电电池 | 10 | 备课室用 |